PROBADOR LOGICO MODEL LP-560
· Mide todas las familias Lógicas

· TTL

· LSI

· CMOS

· ECT

· Captura pulsos desde 25 ns (200 MHz)

· Bíper de audio, dos sonidos alto y bajo

· Función de memoria

Especificaciones

	Voltaje de trabajo-
	4-18v

	Respuesta de frecuencia 
	20MHz

	TTL

· Logic 1(led ALTO)

· Logic 0( led bajo)

CMOS

· Logic 1(led ALTO)

· Logic 0( led bajo)
	· >2.3+-0.2VDC

· <0.8+-0.2VDC

· >70%Vcc+-10%

· <30%Vcc+-10%



	Minimos detectables

	Ancho de pulso
	25ns

	Impedancia de entrada
	1Mohm

	Protección de entrada de sobrecarga
	+-220VAC/DC 15s

	Protección de voltaje de suministro
	+-20VDC

	Tiempo de indicador de pulso
	500 ms

	Temperatura de operación
	32 centigrados-122 fahrenheit


Instrucciones de usuario 
1.-Establce el switch TTL/CMOS a la lógica correcta y PULSE/MEM para PULSE
2.-Conecta el caimán rojo al positivo (+) y el caimán negro al negativo (-)

3.-Tocha el punto a medir con la punta del probador y referéncialo a la tabla de abajo:
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Modo memoria

1.-Toca el punto a medir y selecciona el  switch SET/MEM a MEM . El led de pulso iluminara hasta que sea reseteado por medio de hacer switcheo a la posición PULSE.

Mantenimiento
Contactar con la empresa
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