NTL P3120-3N FUENTE DE PODER
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ESPECIFICACIONES

· Voltaje de salida AC 3/6/9/12V, ajustable. Corriente máxima 3.

· Voltaje de salida DC: 0...12V, Con potenciómetro, ajustable.
· Rango máximo continuo de voltaje: 0...9V max. 3A, 9...10,5V max. 1,6A, 10,5...12V max. 0,5A.

· Input voltage: 230V AC 50..60Hz

· Fusible: Primario T400mA 

· Secundario: Las salidas de voltaje son resistentes contra cortos circuitos y sobrecargas. 
· Caja: plástico, ABS 
· Dimensiones:  160x120x45mm 
· Peso: 1260 g
Partes
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1. Cable de dos polos conectado a la caja

2. Interruptor on/off

3. Interruptor a pasos DC/Off/AC 3/6/9/12V 
4. Regulador de voltaje DC 0..12V 
5. 5 4mm soquets seguros para salida AC/DC  
6. Inicador de sobrecarga
7. Indicador de protección de sobrecarga DC 
8. Indicador de protección de sobrecarga AC 
9. Fusible primario T400mA

Seguridad
En caso de carga excesiva, el fusible localizado en la tapa del aparato será destruido.
No tapes las salidas de ventilación. Este aparato está protegido adicionalmente por un termo fusible. Tan pronto como el cuerpo de ventilación interno se sobre calienta, la salida automáticamente se apaga.
