KONUS: MICROSCOPIO “CAMPUS”
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CARACTERÍSTICAS 

· Microscopio biológico con cabeza binocular girable a 360°.

· Doble dispositivo de enfoque (macro y micrométrico). 

· Condensador N.A. 1,2 con diafragma de iris y porta filtros. 

· Luminador con lámpara alógena 12V/10W (2 uds) y transformador externo. 

· Pareja de oculares de 10x. 

· Cuatro objetivos acromáticos (4x, 10x, 40x elástico y 100x de inmersión). 

· Aumentos en dotación 40x, 100x, 400x, 1000x.

· Mesa transladora. 

· Filtros coloreados. 

· Funda anti polvo. 
Componentes

1. Ocular 

2. Cabeza

3. Soporte

4. Base

5. Torreta porta objetos a revolver

6. Objetivos

7. Mesa transladora

8. Mesa portaobjetos

9. Condensador con diafragma de iris y porta filtros

10. Lámpara alógena (en el interior)

11. Interruptor encendido/apagado

12. Enfoque micrométrico

13. Enfoque micrométrico (regulación fina)
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SEGURIDAD 

Antes de proceder a la observación es necesario efectuar algunas operaciones preliminares de regulación del instrumento: 

Regulación de la distancia interpupilar: para una mejor visión del campo encuadrado puede hacerlo de manera que la distancia entre los dos oculares del microscopio coincidían exactamente con la distancia entre las dos pupilas del que observa. Para hacer esto, es necesario (un microscopio fijado con los oculares montados) mirar por los dos oculares, si no se ve una única imagen intentar acerca/alejar los dos oculares actuado sobre los 2 tubos porta-oculares. 

Regulación diotrica: uno de los dos tubos porta-oculares tiene la posibilidad de girar sobre sí mismo para hacer subir/bajar el ocular. Este dispositivo permite una perfecta visión también para aquellos que tienen una diferencia dióptrica entre un ojo y otro. 

Para una regulación segura, obrar como sigue: 

1. Mirando con un ojo solo por el ocular no regulable, enfocar un objeto usando las ruedas para enfoque, macro y micrométrico.
2. Mirando con el otro ojo por el ocular regulable, enfocar la imagen, girando el tubo porta-ocular. N.E: una buena regulación preliminar del instrumento es necesaria para una visión más nítida y fácil, si más observadores se alternan a la observación es aconsejable repetir frecuentemente esta operación. 
Sustitución de la lámpara: Este modelo esta equipado con una lámpara alógena de 12V/10W. En el caso de que sea necesaria su sustitución actuar como sigue: 

1. Quitar la clavija de alimentación del resto del cuerpo del microscopio. 

2. Girar la rueda de enfoque micrométrica hasta subir lo más posible la mesa portaobjetos. 

3. Alejar lo más posible el condensador hacia arriba. 

4. Aflojar la capsula de protección de la lámpara.

5. Quitar la lámpara defectuosa y sustituirla por una nueva. 

6. Reponer la capsula de protección 
MANTENIMIENTO 

Si el instrumento no tiene particulares problemas de mantenimiento, basta seguir las siguientes reglas: 

· NO manipular el instrumento, en particular el circuito eléctrico y las partes ópticas. 

· Proteger el instrumento de polvo, de ácidos, fuertes golpes y/o caídas accidentales, del agua y/o de la humedad. 

· NO tener el transformador cerca del alcance de los niños. 

· La eventual observación por parte de niños debe ser siempre supervisada por un adulto.
CONTACTO 

Konus U.S.A. corp. 

Tel: +1-305-5925500
