Estufa RIOSSA E-41

CARACTERISTICAS

 En serie de Riossa comprende, Estufa de Cultivo Bacteriológico para Laboratorios, y la Industria General. 
Estructura metálica compuesta de doble cuerpo exterior terminado en Pintura esmalte interior en Acero Inoxidable tipo 304, dos puertas una interior de vidrio termotemplado y exterior metálica.

- Dimension interna: 41 x 35 x30 cm (An. x Al. x Pr.)
- Rango de temperatura ambiente a 70ºC
- Control digital o análogo (Termostato hidráulico)
- Sensibilidad ±0.5 ºC
- 127 Volts. 50/60 Ciclos
- Aislamiento térmico, incluye entrepaños

El control digital muestra las lecturas de la temperatura predeterminada y de 
la temperatura real. Sensibilidad 0.1ºC homogeneidad ±0.2
Observe las siguientes precauciones de seguridad durante la operación de la estufa. 

1.-Para obtención del rango de su temperatura deseada coloque el termómetro en el orificio que se encuentra enfrente de la parte superior del aparato, este le servirá como referencia para poder graduar su temperatura correctamente. 

2.-Para obtener la temperatura desea gire la perilla del termostato hacia la derecha. 

3.-Referencia para obtener la temperatura deseada (+) a la derecha y (-) a la izquierda. 

4.-Al alcanzar la temperatura deseada y haber encendido el piloto de referencia, deje de girar la perilla. 

5.-La temperatura deseada se logra después de haber dejado el aparato trabajando durante una hora. 

PRECAUCION: NO USAR PRODUCTOS SOLVENTES EN ESTE APARATO.

CONTACTO: 

RIOS ROCHA  S.A. Calle 23 #60 Col. Olivar del Conde México 01408 Ciudad de México  

Teléfono: 55-43-16-12.  
