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- CAPACIDAD DE DESTILACIGN: 4 LITROS/HORA.

CARACTERISTICAS

Equipo completo en vidrio borosilicato, con mueble protector de disefio funcional que permite un fécil acceso a los
elementos de vidrio y calefaccion.

De funcionamiento automatico.

Produccién continua de agua destilada de alta pureza, libre de gases disueltos, metales, sales y pirdgenos.
Sistema calefactor en espiral.

Doble sistema de seguridad:

1. Por presostato que desconecta el calefactor en caso de falta de agua de alimentacidn. 2. Dispositivo de nivel de
agua que no permite el funcionamiento del equipo hasta que el elemento calefactor este cubierto de agua.

PANEL DE MANDOS

Interruptor general de puesta en marcha
Limpara de sefalizacion indicadora de falta de caudal de agua.
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