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Especificaciones

El espectrofotómetro Visible UV  SP-3000 nano es Ideal para investigación bioquímica, analítica, agrícola y médica.

· Consta de 8 posiciones, Soporte multicelular tipo giratorio.

· 2.500 horas con plazo de 2 años, garantía para la lámpara D2.

· Puerto USB para conectar la impresora.

· 7 pulgadas de pantalla LCD a todo color, táctil.

· Detector de fotodiodo de silicón.

· Rejilla de 1200 líneas / mm.Documentación FDA disponible para la verificación del cumplimiento.

Especificaciones:

Longitudes de Onda

Rango                          190-1100nm

Precisión                     <±0.5nm (en D2 pico 656, 1nm, 436, 0nm)

Reproducibilidad                       <±0.1nm

Ajuste                          >-0.1nm

Vel. Escaneo                 Máx 4.000nm/min

Fotométrico

Rango                          -3.0 – 3.0 ABS

Precisión                     <±0.005nm ABS

Reproducibilidad                       <±0.003nm ABS

Luz difusa          <-0.05%T (220nm, 340nm)

Línea de base de estabilidad       <- 0.001 ABS/h (a 550nm)

Fuente de luz     Lámpara Tugsteno-Halogeno y Deuterio

Interfaz             4 puertos USB/3RS-232C puertos, 1 puerto Ethernet

Requisitos de energía    100-240VAC, 50/60Hz, selección automática

Dimensión         43.3 x 38 x18cm

Peso                  8Kg

 
