Balanza de triple viga 


Características 
Los modelos TBB 2610 TBB 2610T son Balanzas de Plata Único de tipo de brazo desigual con 3 vigas. Referidas a menudo como Balanzas de Triple Viga. La capacidad máxima es de TBB2610g con el contador de peso suministrado. La TBB 2610S viene completada con contador de pesos (3) para pesada hasta 261 grs por encima de la capacidad máxima. La TBB 2610T tiene un contador de peso adicional para Tara hasta 225 gramos pesando hasta 2610 gramos (la misma capacidad de la TBB 2610S)
Pesaje
Para pesar utilizando la TBB 2610 coloque el articulo a ser pesado sobre el plato de acero inoxidable. La viga se moverá hacia arriba. Ajuste los pesos sobre las 3 vigas hasta que el indicador de viga sea alineado con la marca cero otra vez.
Empiece con el peso más grande y trabaje hasta llegar al más pequeño. Cada peso debería ser movido hasta que la viga caiga bajo cero y luego movida atrás una muesca y entonces el siguiente peso movido. 
Ajustes
Desempáquela cuidadosamente. La balanza consiste en el cuerpo principal y 3 contadores de peso auxiliares (2 cada uno por 1kg de carga, 1 para carga de 500g). Fíjese que los contadores de peso no son pesos de 1kg o 500g. Son utilizados solamente para pesar esta cantidad de peso-
Colóquela sobre una superficie firme y nivelada, lejos de ventiladores o ventanas abiertas Retire el soporte de goma debajo del soporte del plato. Mueva todos los pesos a la izquierda. Asegúrese que los 2 pesos más grandes se ajustan dentro de las muescas sobre sus vigas. El peso frontal debería estar a cero-
Para bloquear la TBB utilice el candado opcional tipo Kensington inserte el mecanismo de bloqueo en el hueco marcado en la base del modelo TBB. Siga las instrucciones suministradas con el candado y envuelva el cable alrededor del objeto fijo Asegúrese de que el cable no choca con las vigas o las pesas colgantes.
Chequee la balanza a cero. El indicador a la derecha del final de la viga debería alinearse con la marca cero. Ajuste el tornillo de pulgar al final izquierdo de la viga, si necesario
